附件1

上海市常态化农机应急作业服务队条件要求

**一、服务队主体**

应急作业服务队主体应为农机合作社、综合农事服务中心等各类农机作业服务组织，具有较强服务能力，原则上，近两年年均社会化服务面积在3000亩次以上（不含农用无人机植保作业面积）。

**二、服务队功能**

服务队主要功能为水稻应急抢收（日均作业服务能力在100亩以上）、抗旱排涝，抢耕、抢种、应急飞防为选配功能。

**三、服务队人员**

负责人1人，一般由农机应急作业服务主体的理事长担任，也可由责任心强、管理经验丰富、具有3年以上农机作业工作经验的其他人员担任，年龄在60周岁以下。

水稻应急抢收：负责人1人（可兼任机手），抢收机手2—3人，应持有拖拉机和联合收割机驾驶证、相应的货车驾驶证，从事农机作业3年以上，年龄在60周岁以下，责任心强、驾驶经验丰富。维修工1人（可兼任）。

抗旱排涝：机手2人（可兼任），需持有相应的货车驾驶证。

水稻应急抢耕（选配）：机手2人（可兼任），应持有拖拉机驾驶证，从事农机作业3年以上，年龄在60周岁以下。

水稻应急抢种（选配）：机手2人（可兼任），从事机插秧或机播种作业3年以上，年龄在60周岁以下。

水稻应急飞防（选配）：机手2人（可兼任），需持有无人机操作证。

1. **应急装备**

水稻应急抢收：联合收割机2台，需具备收倒伏作物能力；运输机具2台，用于运输联合收割机及粮食等；收割机上下运输车辆辅助器材等若干。

零配件（易损件）：与储备联合收割机等相匹配的割刀、皮带、链条、滚筒齿等零配件若干。

抗旱排涝：农用高扬程汽柴油水泵4台。

应急抢耕（选配）：大中型拖拉机2台。

应急抢种（选配）：乘坐式高速插秧机或直播机2台。

应急飞防（选配）：植保无人机2台。

1. **场所设施**

有固定的经营场所和较为完善的机库棚和维修间等设施，其中机库棚面积不少于150平方米，维修间（含配件库）面积不少于20平方米。油库、水、电、路等设施齐全。

附件2

区农机应急作业服务队基本情况登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务队所在乡镇 |  | 依托的农机合作社、农机服务中心、村集体组织名称 |  | 地址 | |  | | 服务功能 |  |
| 人员  情况 | 姓名 | | 服务队内职务 | | | 联系方式 | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |
| 应急  装备  情况 | 装备名称 | | 装备型号 | | | 数量 | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |
|  | |  | | |  | | | |
| 库棚房面积（m2） |  | | | | 维修间面积  （m2） | |  | | |

填表人： 联系方式：

附件3

区农机应急作业服务队名录汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务队所在乡镇** | **依托的农机合作社、农机服务中心、村集体组织名称** | **地址** | **服务功能** | **服务队负责人及联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填表人： 联系方式：

附件4

区应急烘干点情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **烘干机中心名称** | **地址** | **业主及联系方式** | **烘干机台数（台）** | **批次烘干能力（吨）** | **金属粮仓存储能力（吨）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

填表人： 联系方式：